山东省资产评估联盟工作室装修施工方案

1、讲台拆除：讲台为实木结构，整体拆除即可。

2、地面铺装：原地面砖拆除并清理干净，进行5cm厚水泥砂浆垫层铺设，找平粘贴地砖（800×800mm），要求座浆饱满。

3、墙面及吊顶处理：粉刷前墙面应基本干燥，首先将墙面等基层上起皮，松动、鼓包等部位清除凿平，将残留在基层表面上灰尘、污垢、溅沫和砂浆流痕等杂物清除干净。满刮腻子操作时要往返刮平，注意上下左右接茬，两刮板间刮净，不能留腻子，每遍腻子干燥后应打磨一遍砂纸，要磨光磨平，慢磨慢打，线角分明，磨平后将灰尘除净。满刮两遍腻子。内墙粉刷干燥后进行吊顶施工，吊顶材料选用硅钙板（600×600mm），铝合金龙骨，顶部安装6盏格栅方灯，规格同硅钙板尺寸。

4、隔断门、墙饰及窗帘：待上述工序结束后，将加工好的玻璃隔断（10mm厚钢化玻璃）现场安装固定，隔断中带玻璃门（10mm厚钢化玻璃），加装暗锁。安装结束后进行壁纸粘贴及墙面饰画安装。再进行窗帘轨道固定，轨道选用电泳铝合金导轨（22×25×1mm），镀锌铁质大钩子，安装窗帘（1.5倍折），布料选用环保遮光布，土黄色，宽幅2800mm，防老化南韩布带。