**山东经贸职业学院2025级迎新生晚会舞台搭建及设备租赁服务采购项目竞争性谈判文件**

山东经贸职业学院2025级迎新生晚会舞台搭建及设备租赁服务采购项目进行竞争性谈判采购，诚邀符合条件的供应商参加，现就有关事项说明如下：

**一、项目基本信息：**

项目名称：山东经贸职业学院2025级迎新生晚会舞台搭建及设备租赁服务采购项目

项目编号：2025ZB-019

采购方式：竞争性谈判

预算金额：40000.00元

采购需求：详见本采购文件第三部分。

**二、供应商的资格要求**

1.具有承办本项目的能力，必须配备音响师至少3名，LED设备操作员至少2名；

2.通过信用中国、中国政府采购网查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

4.本项目不接受联合体投标。

**三、采购需求**

1.项目内容

按照2025年迎新生晚会总体安排，学院选拔民族舞蹈、民乐合奏、京剧、小品、合唱等12个节目，于9月22日晚在学院操场举行，需租赁晚会舞台、灯光、音响等。具体要求见下表：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 具体技术要求  |
| 1 | 铝合金舞台 | 16米（宽） \*8米（深） \*0.8米（高）  | 128 | 平方米 | 1.舞台均布活荷载取值应不小于 5.0kN/㎡。2.舞台台面、梯步和演职人员易接触部位，演员上下场、串场通道不应出现尖锐突起物。3.固定舞台台面的拼接缝隙（包括受力后） ≦8mm,高差 ≦3mm。4.在场地上搭建舞台及看台时，应敷设专用的有孔软垫，防止损伤场地。5.舞台及台阶台面应铺设灰色长绒地毯。 |
| 2 | 舞台梯步 | 8米 \*3梯  | 8 | 米  |
| 3 | 舞台地毯 | 灰色  | 140 | 平方米  |
| 4 | 正面 雷亚架（逆光） | 16米（长） \*6米（宽） \*8米（高）  | 700 | 根 | 灯光架抗风防倾覆能力应能满足在场地内风力大于 5级的环境下正常工作。  |
| 5 | 侧面 雷亚架（侧光） | 24米（长） \*6米（宽） \*6米（高）  | 680 | 根  |
| 6 | 面光 雷亚架（面光） | 6米（长） \*4米（宽） \*6米（高）  | 150 | 根 |
| 7 | 摇头光束灯 | 400W及以上功率，6000K以上色温，11色及以上色轮，15及以上图案，0-100线性调光，2种及以上棱镜效果 | 60 | 台 | 舞台灯具悬挂应有保险链，保险链的承载能力应大于悬挂设备 |
| 8 | 摇头图案灯 | 1500W及以上功率，色温2800K-6000K可调，CMY混色系统，8固定图案及9旋转图案，0-100线性调光. | 6 | 台  |
| 9 | 切割电脑灯 | 2000W及以上功率，色温2800K-6000K可调，CMY混色系统，8固定图案及9旋转图案，0-100线性调光， | 12 | 台 |
| 10 | LED染色灯 | 9\*18珠三合一灯珠，室外防水 | 64 | 支  |
| 11 | 频闪灯 | 光源: 960 x 3W RGBW LED (彩光区域）+30 x 10W CW LED （白光区域）光束角度：彩光: 104°白光: 3.5°彩光30区可单独控制白光30颗可逐点控制强劲高输出的频闪效果内置拼接搭扣，可实现快速拼接对位电子雾化系统 | 24 | 台  |
| 12 | 条灯 | 光源:彩光：672 x 0.5W RGB LED白光：112 x 3W CW LED光束角度:彩光光束角度：101°白光光束角度：108°光斑角度:彩光光斑角度：149°白光光斑角度：152°彩光32区可单独控制白光16区可单独控制卓越的混色功能强劲高输出的频闪效果内置拼接插销，可实现快速拼接对位电子雾化系统 | 32 | 台 |
| 13 | 追光灯 | 440W、 2500W，相当于或优于龙爪、彩熠、明道、浩洋、雅江、祥明等国产一线品牌  | 2 | 台  |
| 14 | 室外大功率特效烟机 | 3000w，相当于或优于迪杰帕尔、安特力、马兰宝等品牌  | 2 | 台  |
| 15 | 灯光控制台 | GrandMa2 Fullsize或同等价位调音台 | 1 | 台 |  |
| 16 | 主音箱 | 双十二寸线阵音箱，功率：1600W/支，适合大型剧院、体育场等场合所有音乐类和语言类扩声, 频率响应(-6dB消声室)57Hz-20KHz, 最大声压级134Db, 角度调节0°、1°、2°、3°、4°、6°、8°、10°，水平覆盖角度(对称)100° | 16 | 只 | 文艺晚会要使用全套音响设备，且必须配备音响师3名。 |
| 17 | 超低音音箱 | 双十八寸低音音箱，功率：2800W/只，适合大型剧院、体育场等场合所有音乐类和语言类扩声，采用DSP数字信号处理，96KHz信号采样频率，56bit量化精度，频率响应(-6dB消声室)32Hz-400Hz, 最大声压级135Db | 4 | 只  |
| 18 | 返听音箱 | 有源DSP全频扬声器，功率：1600W，采用DSP数字信号处理，96KHz信号采样频率，56bit量化精度，频率响应(-6dB消声室)55Hz-19KHz, 最大声压级126Db | 4 | 只  |
| 19 | 调音台 | 40路输入通道及25条混音母线的多功能型数字调音台系统，支持DAW的控制、实时32轨的录播、支持个人监听系统以及支持各种第三方插件 | 1 | 台  |
| 20 | 主屏 | 16M宽 x5M高，国产全彩户外超清防水屏 P3像素点密度为65410点，每个像素点之间的点间距为3.91mm，防水等级IP30，亮度3000-3500nit,色温6500-9500K  | 80 | 平米 | 1.文艺晚要使用全套 LED设备，且必须配备 LED设备操作员2名。 |
| 21 | 舞台两侧造型屏1 | 1M宽 x5M高 \*6块，国产全彩户外超清防水屏 P3 像素点密度为65410点，每个像素点之间的点间距为3.91mm，防水等级IP30，亮度3000-3500nit,色温6500-9500K | 30 | 平米  |
| 22 | 台口转播屏 | 3M宽 x4M高 \*2块，国产全彩户外超清防水屏 P3像素点密度为65410点，每个像素点之间的点间距为3.91mm，防水等级IP30，亮度3000-3500nit,色温6500-9500K | 24 | 平米  |
| 23 | 视频控台 | 8路主输出，8路辅助输出，3路返看输出，1路多窗口预监输出，支持16图层，支持4Kx2K/60HZ,支持外同步，支持多机级联拼接，双电源冗余备份 | 1 | 台 |
| 24 | 视频服务器 | 支持SDI输入，DVI双输出，可同时支持12个高清图层在线编辑处理，满足现场演出需要 | 1 | 台 |  |
| 25 | 话筒、耳麦 | 按照甲方要求提供手持话筒12支，耳麦8支 | 20 | 支 |
| 26 | 其他技术支持 | 成交供应商要满足将文艺晚会进行直播的要求。 | 1 | 套 |
| 27 | 其他要求 | 9月22日晚会结束以后，9月23日上午举行2025级新生军训总结表彰大会，除灯光以外，其他设备继续使用，并配备40套桌椅（含桌布）、1个演讲台，其他按照甲方要求提供相应物资。 | 1 | 套 |  |

★2.时间要求：2025年9月21日下午装台完毕，9月23日上午使用结束。

3.付款方式：项目保质保量完成，经学院验收合格后一次性付清合同款项。

4.用电及安全要求：

用电方式：学院配合在配电站接电

安全要求：裸露电线加装垫线板

搬运、操作要求：由施工方全程负责

注：上述要求以及标注中：

带“★”条款为实质性条款，供应商必须按照谈判文件的要求做出实质性响应。

5.其他要求

（1）本项目不统一组织踏勘现场。

（2）本项目采购预算为人民币40000.00元，供应商报价超过采购预算金额的将按无效报价处理。

（3）本项目为资格后审，资格审查材料包含：

**①具有独立承担民事责任能力的凭证（如营业执照等）复印件（加盖公章）；**

**②本谈判文件附件3、4、5、6、7相关材料。**

供应商须将上述材料制作在响应文件中，并在响应文件递交截止时间前递交。响应文件正本一份，副本三份，正副本不一致的，以正本为准。漏项或者提交的资料不合格的视为资格审查不通过，将按无效报价处理。

（4）谈判保证金：无。

（5）履约保证金：无。

**四、评审办法**

本次谈判采用二轮报价（最后报价），供应商递交的响应文件中的报价为第一轮报价，最后（第二轮）报价将在采购现场报价，供应商的最后报价一旦成交，则组成总价的各单项报价应按照总价的下浮比例同比例下调（下浮比例=（第一轮报价-最后报价）/第一轮报价×100%），如果供应商不接受此调整，其报价将被拒绝。

在谈判过程中，供应商递交的澄清文件或最后报价文件，由供应商法定代表人或其授权代表签署后生效，供应商应受其约束。

若两家及以上供应商最后报价（有效评审值）相同且为最低报价时，由谈判小组根据其响应文件各项内容综合考虑进行投票，得票较多的最低报价的供应商为成交供应商。

谈判的内容包括但不限于：商务条件、技术要求、采购合同、相关服务、质量保证、与采购人配合等内容。

**五、采购议程安排：**

1.报名

（1）时间：2025年9月16日至2025年9月18日，工作日上午8:00至下午17：00（北京时间）。

（2）报名方式：供应商将单位名称、项目联系人、联系电话、邮箱、有效的营业执照扫描件发送至2829157421@qq.com（邮件名称命名为：山东经贸职业学院2025级迎新生晚会舞台搭建及设备租赁服务采购项目-“供应商单位名称”）。注：本项目为资格后审，资料接收不代表资格审查的最终通过或合格，供应商最终资格的确认以资格后审为准。

2.响应文件提交

提交时间：2025年9月19日上午8:30-9:00（北京时间）。请供应商于2025年9月18日17:00前关注微信号“山东经贸职业学院”，通过“微校园”-“访客登录”进行报备入校。

截止时间：2025年9月19日上午9:00（北京时间）。

地点：山东经贸职业学院办公楼415会议室。

3.开启

开启时间：2025年9月19日上午9:00（北京时间）。

开启地点：山东经贸职业学院办公楼415会议室。

4.公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

**六、联系方式**

采购人名称：山东经贸职业学院

地址：山东省潍坊市潍城区青年路2798号

联系电话：0536-2600159 王老师 袁老师 徐老师

**响应文件格式**

**山东经贸职业学院2025级迎新生晚会舞台搭建及设备租赁服务采购项目**

**响应文件**

**（正本/副本）**

项目编号：

供应商： （公章）

法定代表人或其授权代表： （签字或盖章）

日 期： 年 月 日

附件1：

**报价函**

（采购人）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址 。

我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（项目名称）（编号为 ）的报价，为此，我方就本次报价有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部谈判文件，同意谈判文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

3、若成交，我方将按照谈判文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司以及其附属机构没有任何联系。

5、响应文件自开标日起有效期为90日历日。

6.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果。

供应商全称（公章）：

法定代表人（签字）：

日 期：

附件2：

**报价一览表**

|  |
| --- |
| **项目名称：** |
| **总报价（元）** | 小写： 大写：  |
| **服务期限** | 2025年9月21日下午装台完毕，9月23日上午使用结束 |
| **项目负责人** | 姓名：联系电话： |
| **其他** |  |

供应商： （盖章）

法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

附件3：

**在经营活动中没有重大违法记录的书面声明**

一、我方在参加 （项目名称）采购活动前3年内，在经营活动中：

1. 重大违法记录（重大违法记录指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令

停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2、没有行贿犯罪记录（查询内容：①供应商 、组织机构代码证或统一社会信用代码 ；②法定代表人 、身份证号码 ；③项目负责人 、身份证号码 ）。

**二、我方在参加本项目活动前一段时间内具有良好的商业信誉和健全的财务会计制**

**度、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。**

若以上声明不实，我方自愿承担一切法律后果。

供 应 商： （盖单位公章）

法定代表人： （签字或盖章）

日 期： 年 月 日

备注：供应商没有被公开披露或查处违法违规行为的，注明“无”即可。

附件4：

**采购诚信承诺书**

（采购人） ：

我公司 （供应商名称）已详细阅读了 项目（项目编号： ）谈判文件，自愿参加本次报价，现就有关事项做出郑重承诺如下：

一、诚信报价，材料真实。我公司保证所提供的全部材料、报价内容均真实、合法、有效，保证不出借或者借用其他企业资质，不以他人名义报价，不弄虚作假；

二、遵纪守法，公平竞争。不与其他供应商相互串通、哄抬价格，不排挤其他供应商，不损害采购人的合法权益；不向谈判小组、采购人提供利益以牟取成交。

三、若成交后，将按照规定及时与采购人签订政府采购合同，不与采购人订立有悖于采购结果的合同或协议；严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或者拒绝履行合同义务；

若有违反以上承诺内容的行为，我公司自愿接受取消报价资格、记入信用档案、没收保证金、媒体通报、1-3年内禁止参与政府采购等处罚；如已成交的，自动放弃成交资格，并承担全部法律责任；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

 供应商名称(盖公章)：

 法定代表人（签字）：

 年 月 日

附件5：

**法定代表人身份证明**

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

 供应商： （公章）

 年 月 日

附件6：

**法定代表人授权委托书**

 （采购人） ：

我 （姓名） 系 （供应商名称）法定代表人，现授权委托我公司的 （姓名、职务或者职称）为我公司本次 项目的授权代表，代表我方办理本次报价、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。

在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

被授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书于 年 月 日签字生效,特此声明。

(附法人代表身份证以及被授权代表身份证复印件)

被授权代表姓名： 性 别： 年 龄：

单 位： 部 门： 职 务：

供应商（公章）：

法定代表人（签字）：

日 期： 年 月 日

附件7：

**拟投入本项目的人员表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职务 | 职称 | 在本项目中负责的工作范围 | 联系方式 |
| 项目总负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 音响师 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 音响师 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 音响师 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LED设备操作员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LED设备操作员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：“名称”根据项目部配备情况自拟，项目总负责人有且只设一人。**

供应商： （公章）

法定代表人或其授权委托人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

附件8：

**合同协议条款**

山东经贸职业学院（甲方）所需 (项目名称)在国内以竞争性谈判方式进行采购。经谈判小组确定 （乙方）为成交供应商。甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》等相关法律以及本项目竞争性谈判文件的规定，经平等协商达成合同如下：

**一、合同文本构成**

1、本合同条款；

2、成交通知书；

3、乙方的响应文件；

4、乙方在评审过程中做出的书面说明或承诺；

5、谈判文件；

6、本合同附件。

**二、合同金额**

合同总金额为人民币： 元。

大写： 元。

**三、付款方式**

项目保质保量完成，并经甲方验收合格后一次性付清合同款项。

**四、服务期限**

2025年9月21日下午装台完毕，9月23日上午使用结束

**五、甲方的权利义务**

1、甲方有权审核乙方的施工方案及安全预案，对乙方工作给予积极配合，需确保场地基础条件（如地面平整度、供电负荷）符合搭建要求；协调安保人员维持施工区域秩序，禁止非专业人员进入作业区。

2、对乙方交付的成果进行验收。

**六、乙方的权利义务**

1、乙方按照谈判文件要求开展工作。

2、在服务过程中，遵守有关法律法规及相关技术规范,保障舞台设施及设备安全达标、专业人员操作。

3、乙方**施工期间**因设备质量或操作失误导致事故，由乙方承担全责并负责赔偿。演出期间因甲方演职人员违规操作设备引发问题，责任归甲方；因设备本身故障或乙方人员违规操作导致事故，由乙方承担责任并负责赔偿。

4、对工作中遇到的重大问题应及时向甲方报告，主动接受甲方业务指导。

**七、法律责任**

乙方如有违约，视情节做出以下处理决定：

1、情节轻微的，责令其整改，对采购人造成损失的，进行赔偿；

2、情节严重的，终止合同。

3、触犯法律的，移交司法部门处理。

4、其它未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》和其它有关法律、法规为准，无相关规定的，双方协商解决。

**八、合同生效**

本合同经采购人与供应商双方签字盖章后生效。

**九、不可抗力**

双方中任何一方因法定不可抗力不能及时或完全履行合同的，应及时通知对方，双方互不承担责任，并在10日内提供相应证明。

未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决。

**十、争议**

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成依法向潍城区人民法院起诉。

**十一、补充协议**

合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力。

**补充协议条款**

本合同于 年 月 日签订，自 生效。

本合同一式五份，甲方四份，乙方一份，具有同等法律效力。

 甲 方：（公章） 乙 方：（公章）

 地 址： 地 址：

 法定代表人或委托代理人： 法定代表人或委托代理人：

 电 话： 电 话：

 开户银行： 开户银行：

 帐 号： 帐 号：

 行 号： 行 号：

 年 月 日

附件8：

**响应文件包装袋密封件正面和封口格式**

响应文件包装袋密封件正面格式

|  |
| --- |
| 收件人： 项目名称： 项目编号：响应文件 部分供应商名称：供应商地址：邮政编码：20 年 月 日加盖供应商公章（供应商法定代表人或者被授权代表签字） |

响应文件封口格式

|  |
| --- |
| 请勿在20 年 月 日 时之前启封加盖供应商公章（供应商法定代表人或者被授权代表签字） |